**Контроль файла 6SX**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка належності значень параметрів S135, S590 до відповідних довідників.

2. Значення метрики T070 повинно надаватися без використання розділового знаку.

3. Подача нульового файла дозволяється.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), S135 (код операції з купівлі / продажу / обміну), S590 (вид актива за операцією для визначення мінімального розміру ризику розрахунку).

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показників A6S001, A6S002, A6S003, A6S004, A6S005, A6S006, A6S007, A6S008, A6S009, A6S010, A6S011, A6S012, A6S013:**

1. Перевірка надання можливих значень EKP (ID показника), S135 (код операції з купівлі / продажу / обміну), S590 (вид актива за операцією для визначення мінімального розміру ризику розрахунку). Перевірка відбувається за параметром EKP в довіднику KOD\_6SX “Довідник можливих сполучень значень параметрів EKP, S135, S590 файла 6SX”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для EKP=[EKP] S135=[S135] S590=[S590] за довідником KOD\_6SX”.**