**Контролі файла IR3**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100>=0.

2. Перевірка належності значень Параметру KU до відповідного довідника.

3. Значення параметра KU не повинно дорівнювати “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника) та KU (код регіону).

5. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.